{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["封-2 招标工程量清单封面","扉页 ","表-01 总说明","【标表1】投标报价汇总表","【标表2】工程量清单表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封-2 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,0,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目"]
["招 标 工 程 量 清 单"]
[]
[null,"招  标  人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[null,"造价咨询人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
["年   月   日"]
[]
[{"$nulls":6},"封-2"]

{"sheet":"扉页 ","index":1,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目"]
["招 标 工 程 量 清 单"]
[]
["招  标  人：",{"$nulls":3},"造价咨询人："]
[null,null,"（单位盖章）",null,null,"(单位资质专用章)"]
["法定代表人  \n\n或其授权人：",{"$nulls":3},"法定代表人  \n\n  或其授权人："]
[null,null,"(签字或盖章)",null,null,"(签字或盖章)"]
["编  制  人：",{"$nulls":3},"复  核  人："]
[null,null,"(造价人员签字盖专用章)",null,null,"(造价工程师签字盖专用章)"]
["编 制 时 间：",null,"    年   月   日",null,"复 核 时 间：","    年   月   日"]
[{"$nulls":6},"扉-1"]

{"sheet":"表-01 总说明","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,12,4],[14,0,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总   说   明"]
["工程名称：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":3},"第 1 页 共 1 页"]
["一、工程概况:原阳县本次平交路口治理项目共涉及国省干线4条，分别为G327连固线、S225安平线、S506洪蒋线、S227林桐线；共治理平交路口61处，其中G327治理平交路口30处，(含7处为亡人平交路口，1处黄河滩区移民搬迁安置区平交路口，6处新增事故多发路口)，S225治理平交路口15处，S506治理平交路口15处，S227治理平交路口1处。\n二、编制依据:\n1.《公路项目安全性评价规范》(JTGB05-2015)；\n2.《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)；\n3.《城镇化地区公路工程技术标准》(JTG2112-2021)；\n4.《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)；\n5.《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)；\n6.《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG_T3311-2021)；\n7.《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2017)；\n8.《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82-2009)；\n9.《道路交通标志与标线第2部分:道路交通标志》(GB5768.2-2022)；\n10.本工程设计文件及相关资料；\n11.拟定的招标文件及招标工程量清单；\n12.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；\n13.税金按9%执行计入。\n三、费用说明:\n1.材料预算及单价\n根据河南省交通建设工程材料动态管理系统2024年9月的单价以及现场调查确定，同时综合考虑材料来源及运输条件、运距，计算确定材料工地交货价格。\n2.人工工资\n人工费根据河南省交通运输厅发布的【2019】274号通知人工费为108.85元/工日。\n3.措施费\n基本措施费根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》计列。\n4.企业管理费和规费\n根据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》和豫交文【2019】274号文计列。养老保险费按16%；失业保险费按0.7%；医疗保险费按7.3%；住房公积金按8.5%；工伤保险费按1%。\n5.利润和税金\n（1）利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算；\n（2）税金根据财政部公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策》的公告，增值税税率按9%计取。税金以直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和为基数按9%的费率计算。\n6.专项费用\n专项费用按照根据河南省交通运输厅发布的《河南省普通公路养护工程预算编制办法》计列。\n四、其他需要说明的问题(结合甲方及设计院意见):\n1.清单中的其他措施费(夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、行车干扰施工增加费、工地转移费)控制价已经全部足额考虑，施工单位按照施工现场，依据自身情况进行自主报价，在施工过程中如发生此类费用，需经过建设单位现场签证，方可进入结算，否则结算时，予以扣除。"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":4},"表-01"]

{"sheet":"【标表1】投标报价汇总表","index":3,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,3],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,1,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"投标报价汇总表"]
[null,"合同段：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":3},"标表1"]
[]
[null,"序号","章次","科目名称",null,"金额（元）"]
[null,"1","100","  总 则"]
[null,"2","200","  路 基"]
[null,"3","300","  路 面"]
[null,"4","600","  安全设施及预埋管线"]
[null,"5","第100章至第700章合计"]
[null,"6","已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计"]
[null,"7","清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计"]
[null,"8","计日工合计"]
[null,"9","暂列金额（不含计日工总额）"]
[null,"10","投标报价"]
[]
[null,"清单   第 1 页",{"$nulls":3},"共 1 页"]

{"sheet":"【标表2】工程量清单表","index":4,"n_rows":101,"n_cols":7,"rows_kept":101,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[4,1,4,6],[16,1,16,6],[17,1,17,5],[20,1,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,5],[23,1,23,6],[39,1,39,6],[40,1,40,5],[43,1,43,6],[44,1,44,2],[44,3,44,5],[46,1,46,6],[66,1,66,6],[67,1,67,5],[70,1,70,6],[71,1,71,2],[71,3,71,5],[73,1,73,6],[99,1,99,6],[100,1,100,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第100章  总 则"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"101","通则"]
[null,"101-1","保险费"]
[null,"-a","按合同条款规定，提供建筑工程一切险","总额","1"]
[null,"-b","按合同条款规定，提供第三者责任险","总额","1"]
[null,"102","工程管理"]
[null,"102-2","施工环保费","总额","1"]
[null,"102-3","安全生产费","总额","1"]
[null,"103","临时安全设施"]
[null,"103-1","保通临时安全设施","总额","1"]
[]
[null,"清单  第100章  合计   人民币    元"]
[null,"清单   第 1 页",{"$nulls":4},"共 4 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第200章  路 基"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"202","场地清理"]
[null,"202-1","清理与掘除"]
[null,"-b","砍伐树木"]
[null,"-b-1","＜10cm材树","棵","822"]
[null,"-b-2","≥10cm材树＜20cm材树","棵","560"]
[null,"-b-3","≥20cm材树","棵","180"]
[null,"202-2","挖除旧路面"]
[null,"-a","挖除20cm厚水泥混凝土板","m3","620.74"]
[null,"-b","铣刨4cm厚沥沥青混凝土面层","m3","15.8"]
[null,"-c","铣刨18cm水泥稳定碎石基层","m3","1.8"]
[null,"202-3","拆除结构物"]
[null,"-d","拆除单柱式标志","套","1"]
[null,"-d","拆除悬臂式标志","套","1"]
[]
[null,"清单  第200章  合计   人民币      元"]
[null,"清单   第 2 页",{"$nulls":4},"共 4 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第300章  路 面"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"302","垫层"]
[null,"302-1","碎石垫层"]
[null,"-a","均厚18cm水\n泥稳定碎石","m2","5169.3"]
[null,"308","透层"]
[null,"308-1","乳化沥青透层","m2","3434.2"]
[null,"310","封层"]
[null,"310-2","改性乳化沥青碎石封层","m2","330.5"]
[null,"311","改性沥青及改性沥青混合料"]
[null,"311-1","细粒式改性沥青混合料路面"]
[null,"-a","4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土","m2","330.5"]
[null,"312","水泥混凝土面板"]
[null,"312-1","水泥混凝土面板"]
[null,"-a","20cm厚\n水泥混凝土板","m3","620.74"]
[null,"312-2","水泥混凝土路面钢筋"]
[null,"-b","HRB400钢筋φ14mm","kg","737.5"]
[null,"313","路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石"]
[null,"313-1","路肩培土","m3","214"]
[]
[null,"清单  第300章  合计   人民币      元"]
[null,"清单   第 3 页",{"$nulls":4},"共 4 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：原阳县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第600章  安全设施及预埋管线"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"604","道路交通标志"]
[null,"604-1","单柱式交通标志 △110 ","套","46"]
[null,"604-1","单柱式交通标志 △90 ","套","28"]
[null,"604-1","单柱式交通标志 八角形80","套","13"]
[null,"604-1","单柱式交通标志 八角形80+φ80","套","5"]
[null,"604-1","单柱式交通标志 △110+△110","套","6"]
[null,"604-5","单悬臂式交通标志 △110+黄闪灯","套","2"]
[null,"604-13","道路反光镜","套","6"]
[null,"604-1","单柱式交通标志（前方村庄、减速慢行标志牌）","块","5"]
[null,"604-1","单柱式交通标志(补充设计)","块","2"]
[null,"605","道路交通标线"]
[null,"605-1","热熔型涂料路面标线"]
[null,"-a","普通热熔型标线","m2","24.9"]
[null,"-a","普通热熔型标线","m2","2196.73"]
[null,"-a","振动热熔型标线","m2","3138.75"]
[null,"-a","主路面振荡标线（补充设计）","m2","202.5"]
[null,"605-5","道口标柱"]
[null,"-a","道口标柱","根","150"]
[null,"605-8","减速带","m","171"]
[null,"607","道路预警设施（T字交叉）"]
[null,"607-2","道路预警设施（T字交叉）（含补充设计）","套","5"]
[null,"607","道路预警设施（十字交叉）"]
[null,"607-2","道路预警设施（十字交叉）","套","2"]
[]
[null,"清单  第600章  合计   人民币       元"]
[null,"清单   第 4 页",{"$nulls":4},"共 4 页"]