五、符合性审查证明材料

5.1分项报价表（货物类项目）

项目编号： 襄财询价采购-2021-56

项目名称： 襄城县敬老院护理床采购项目二次

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1许昌市公共资源交易平台投标专用 | 5C62护理床 | 主要为全县敬老院失能、半 失能老人采购护理床，打造 护理型床位，每张床包括： ABS床头双摇床（中控轮刹 车） ，规格 :长2150mm ，宽 900mm（床面净宽度，不含 两边扶手） ,高500mm，背部 转折角度80°±5° ，腿起 转折角度40±5° ，承重≥ 240kg; 床 头 柜 , 规 格 : 长 475mm ，宽475mm,高760mm; 含床垫,助餐板、输液架等。 床面整体采用厚度1.2mm冷BA9 B5B3F A177CF9E44AD有钢管加强筋，采用双支撑80mm\*40mm\*1.5mm成型方管压钢板，表面无焊点，背部卸力结构； 床体骨架采用焊 接 而 成 ； 床 腿 采 用60\*40\*1.8mm成型方管焊接而成;中控刹车脚轮轮径不 小于150mm,一脚制动，四轮 刹车，采用304不锈钢制造，轮面采用超级聚氨脂材料， | 张 | 8816406 | 2068.97 | EA7B840000 | 产地： 山东省 济 宁 市厂家： 山东 辰宏 医疗 科 技 有 限 公司 |

合计

大写： 捌拾肆万元整 小写： 840000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有耐油性、耐磨性和化学 品性； 护栏采用铝合金材 质，可收缩平放，带有锁定 装置； 不锈钢摇把，可折于 床体下方，具有双向极限保 护设置； 床头、床尾抗冲击 性、耐热性、耐低温性、耐 化学性药品性及电气性性 能优良的ABS工程塑料一次 吹 塑 形 成 ； 床 垫 厚 度 8cm,4cm环保棕，4cm高密度 海绵； 床头柜采用ABS工程 塑料一次吹塑成型，柜体板 材厚度4.0mm,上部为抽板， 中间为抽屉，下部为带门密闭箱体。 |  |  |  |  |  |
|  |  |

供应商（公章）： 许昌众帮医疗器械有限公司

许昌市公共资源交易平台投标专用

5C62177CF9E44ADBA98816B5B3FEA7BA

供应商法定代表人（单位负责人） 或授权代表签字