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河南省2026-2027年度空调机框架协议采购需求（征求意见稿）
	包号
	品目
	冷暖类型
	电辅加热
	定频/变频
	匹数
	能效等级
	制冷量
（W）
	制热量
（W）
	能效等级适用标准
	包含连接管长度（米）
	包含插头或漏电保护空气开关
	包含电源线长度
（米）
	最高限制单价
（元）(费用包含人工)

	第1包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	1P
	1级
	≧2600
	≧4000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	2,800 

	第2包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	1P
	2级
	≧2600
	≧4000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	2,600 

	第3包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	1.5P
	1级
	≧3500
	≧4600
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	3,300 

	第4包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	1.5P
	2级
	≧3500
	≧4600
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	3,100 

	第5包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	2P
	1级
	≧5000
	≧6000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	5,500 

	第6包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	2P
	2级
	≧5000
	≧6000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	5,300 

	第7包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	3P
	1级
	≧7200
	≧9000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	6,500 

	第8包
	壁挂式空调
	冷暖
	具有
	变频
	3P
	2级
	≧7200
	≧9000
	GB21455-2019
	3
	包含
	1.5
	6,300 

	第9包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	2P
	1级
	≧5100
	≧6700
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	6,000 

	第10包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	2P
	2级
	≧5100
	≧6700
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	5,800 

	第11包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	3P
	1级
	≧7200
	≧9000
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	7,000 

	第12包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	3P
	2级
	≧7200
	≧9000
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	6,800 

	第13包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	5P
	1级
	≧12000
	≧14000
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	10,000 

	第14包
	柜式空调
	冷暖
	具有
	变频
	5P
	2级
	≧12000
	≧14000
	GB21455-2019
	4
	包含
	1.5
	9,500 






配件、耗材
	序号
	配件名称
	配置描述
	最高限价(元)

	
	
	
	包1
	包2
	包3
	包4
	包5
	包6
	包7
	包8
	包9
	包10
	包11
	包12
	包13
	包14

	1
	增加连接管
	包含铜管、水管、电源线、信号线、保温，费用包含人工，加长管不足 1 米按 1 米收费，超出 1 米按实际长度收费
	100/米
	100/米
	100/米
	100/米
	120/米
	120/米
	120/米
	120/米
	120/米
	120/米
	150/米
	150/米
	150/米
	150/米

	2
	增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔
	原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个
	100/个

	3
	增加普通砖墙打墙孔
	原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个
	60/个

	4
	增加普通Q235支架
	原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	40/副
	80/副
	80/副
	80/副
	80/副

	5
	高空作业费
	4楼以上（含4楼）
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次
	100/次

	6
	拆旧机
	包含整机，含拆机后搬运至楼下
	150/个
	150/个
	150/个
	150/个
	150/个
	150/个
	150/个
	150/个
	200/个
	200/个
	200/个
	200/个
	200/个
	200/个




商务要求
	序号
	类型
	要求

	1
	交货期限
	7日内在指定地点交货。

	2
	交货的地域范围
	河南省全境

	3
	支付方式
	一次付清

	4
	支付时间和条件
	货到验收合格后，30日内完成付款。

	5
	产品升级换代规则
	支持

	6
	产品在售证明
	需提供和所响应空调型号(品牌或系列、规格、定量等)一致的产品在售证明(发票或合同)。

	7
	售后服务
	供应商应保证商品是全新、未使用过的原装合格正品，售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7*24小时技术支持服务;0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务;故障报修后24小时内解决问题。供应商的响应报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项。验收货物时或确认收货后出现的产品质量问题,供应商应在5个工作日内提供退货退款或免费换新服务。

	8
	质保范围和质保期
	整机6年质保。在质保期间，供货方应承担所有维护、维修及更换配件等费用；若质保期内因产品故障影响采购方使用，供货方需提供备用机，且产品质保期应相应顺延。






